Описание: 
Версия программного обеспечения для USB обновления основного ПО приемников E502

Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!


version:
STB		5.20.329

filename: e502-5.20.329.upd
checksum (MD5): d07c374a84d669bb904068f3e6b7d040


How to update:
1. Выключить питание приемника.
2. Включить питание приемника и дождаться загрузки. 
   ! Обновление осуществляется в режиме просмотра/прослушивания каналов. Перед началом обновления, при необходимости, закройте приложения и другие элементы пользовательского интерфейса.
3. Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге файл с названием e502-5-5.20.329.upd
4. Дождаться появления на экране запроса на обновление, выбрать экранную кнопку "OK" и нажать "ОК" на пульте ДУ. Начнется процесс обновления.
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.

2026.06.25 Spb