Описание: 
Версия программного обеспечения для USB обновления основного ПО и ПО модуля GS1 приемников B626L и B627L.

Внимание!
Вернуть предыдущую версию ПО будет невозможно!


version:
STB		5.19.407
GS1		0.1.19

filename: b626l.upd
Checksum: 78661d779135b361ce37bf372e65a848

filename: b626l_gs1.upd
Checksum: 3ed164d7e3136798e37adbdd1532d85b


What's new (относительно 5.19.388):

1. Исправлены некоторые проблемы.
2. Улучшена стабильность работы приставки.
	

How to update:
ВНИМАНИЕ: МЕНЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ЗАПРЕЩЕНО!

1. Выключить приемник по питанию.
2. Включить питание приемника и дождаться загрузки. 
! Обновление осуществляется в режиме просмотра/прослушивания каналов. Перед началом обновления, при необходимости, закройте приложения и другие элементы пользовательского интерфейса.
3. Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге только файл "b626l.upd".
4. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления.
5. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
6. Выключить приемник по питанию. Извлечь USB накопитель. Скопировать на него файл "b626l_gs1.upd".
7. Включить питание приемника и дождаться загрузки. 
! Обновление осуществляется в режиме просмотра/прослушивания каналов. Перед началом обновления, при необходимости, закройте приложения и другие элементы пользовательского интерфейса.
8. Вставить в приемник USB накопитель, содержащий в корневом каталоге файл "b626l_gs1.upd". 
9. Дождаться появления на экране запроса на обновление, нажать "ОК". Начнется процесс обновления.
10. После окончания процесса обновления приемник автоматически перезагрузится.
11. После перезагрузки можно извлечь USB накопитель.

2026.06.03 Spb